1.串口设置是数据位 8，波特率 9600，校验位 N，停止位 1

2.电源和各引脚3.3V

3.无线参数用默认的：AA 5A 00 00 00 00 00 00 00 04 00 64 00 00 00 12 00 7E

4.距离1米内用TTL转USB以及串口助手测试(最好用我司的，因为世面上各式各样的，可能不匹配，导致丢包率大，与我司测试的结果不一样)

5.每次发10字节，间隔时间20ms,丢包率可达到3/10000